

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модел SGS** | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,5 |
| **Колекторни единици** | 14 | 16 | 18 | 20 |
| **Разстояние между лифтерите** |  |  |  |  |
| 350mm | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 380mm | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 400mm | 18 | 21 | 24 | 26 |
| 420mm | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 450mm | 16 | 19 | 21 | 23 |
| 525mm | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 700mm | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 760mm | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Габаритни размери:** |  |  |  |  |
| Работна ширина (м) | 7,35 | 8,4 | 9.45 | 10,5 |
| Транспортна дължина (м) | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Транспортна височина (м) | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Тегло | 3,14 | 3,55 | 3,97 | 4,395 |

